otbcli_LineSegmentDetection
LineSegmentDetection
OTB
ParameterRaster|-in|Input Image|False
OutputVector|-out|Output Detected lines|
ParameterSelection|-elev|Elevation management|dem;average;
ParameterString|-elev.dem.path|DEM directory|
ParameterString|-elev.dem.geoid|Geoid File|
ParameterNumber|-elev.average.value|Average Elevation|None|None|0.0
ParameterBoolean|-norescale|No rescaling in [0, 255]|
