otbcli_BundleToPerfectSensor
BundleToPerfectSensor
OTB
ParameterRaster|-inp|Input PAN Image|False
ParameterRaster|-inxs|Input XS Image|False
ParameterSelection|-elev|Elevation management|dem;average;
ParameterString|-elev.dem.path|DEM directory|
ParameterString|-elev.dem.geoid|Geoid File|
ParameterNumber|-elev.average.value|Average Elevation|None|None|0.0
ParameterNumber|-lms|Spacing of the deformation field|None|None|None
OutputRaster|-out|Output image|
ParameterNumber|-ram|Available RAM (Mb)|None|None|128
