Change Detection
imagery_classification
ParameterRaster|INITIAL|Initial State|False
ParameterTable|INI_LUT|Look-up Table|True
ParameterTableField|INI_LUT_MIN|Value|INI_LUT
ParameterTableField|INI_LUT_MAX|Value (Maximum)|INI_LUT
ParameterTableField|INI_LUT_NAM|Name|INI_LUT
ParameterRaster|FINAL|Final State|False
ParameterTable|FIN_LUT|Look-up Table|True
ParameterTableField|FIN_LUT_MIN|Value|FIN_LUT
ParameterTableField|FIN_LUT_MAX|Value (Maximum)|FIN_LUT
ParameterTableField|FIN_LUT_NAM|Name|FIN_LUT
ParameterBoolean|NOCHANGE         |Report Unchanged Classes|True
ParameterSelection|OUTPUT|Output as...|[0] cells;[1] percent;[2] area
OutputRaster|CHANGE|Changes
OutputTable|CHANGES|Changes
