Overland Flow - Kinematic Wave D8
sim_hydrology
ParameterRaster|DEM|Elevation|False
ParameterVector|GAUGES|Gauges|-1|True
ParameterNumber|TIME_SPAN|Simulation Time [h]|None|None|24
ParameterNumber|TIME_STEP|Simulation Time Step [h]|None|None|0.1
ParameterNumber|ROUGHNESS|Manning's Roughness|None|None|0.03
ParameterNumber|NEWTON_MAXITER|Max. Iterations|None|None|100
ParameterNumber|NEWTON_EPSILON|Epsilon|None|None|0.0001
ParameterSelection|PRECIP|Precipitation|[0] Homogenous;[1] Above Elevation;[2] Left Half
ParameterNumber|THRESHOLD|Threshold Elevation|None|None|0
OutputRaster|FLOW|Runoff
OutputTable|GAUGES_FLOW|Flow at Gauges
