StereoRectificationGridGenerator
otbcli_StereoRectificationGridGenerator
Stereo-rectification deformation grid generator
Geometry
ParameterRaster|-io.inleft|Left input image|False
ParameterRaster|-io.inright|Right input image|False
OutputRaster|-io.outleft|Left output deformation grid
OutputRaster|-io.outright|Right output deformation grid
ParameterSelection|-epi.elevation|Elevation management|avg;avgdem;dem|0
ParameterNumber|-epi.elevation.avg.value|Average elevation value|None|None|0.0
ParameterFile|-epi.elevation.avgdem.path|DEM directory|
ParameterFile|-epi.elevation.avgdem.geoid|Geoid file||
ParameterNumber|-epi.elevation.avgdem.step|Sub-sampling step|None|None|1
ParameterNumber|-epi.elevation.avgdem.value|Average elevation value|None|None|0.0
ParameterNumber|-epi.elevation.avgdem.mindisp|Minimum disparity from DEM|None|None|0.0
ParameterNumber|-epi.elevation.avgdem.maxdisp|Maximum disparity from DEM|None|None|0.0
ParameterFile|-epi.elevation.dem.path|DEM directory|
ParameterFile|-epi.elevation.dem.geoid|Geoid file||
ParameterNumber|-epi.scale|Scale of epipolar images|None|None|1.0
ParameterNumber|-epi.step|Step of the deformation grid (in nb. of pixels)|None|None|1
ParameterNumber|-epi.rectsizex|Rectified image size X|None|None|0
ParameterNumber|-epi.rectsizey|Rectified image size Y|None|None|0
ParameterNumber|-epi.baseline|Mean baseline ratio|None|None|0.0
OutputRaster|-inverse.outleft|Left inverse deformation grid
OutputRaster|-inverse.outright|Right inverse deformation grid
ParameterNumber|-inverse.ssrate|Sub-sampling rate for inversion|None|None|16
