Superimpose
otbcli_Superimpose
Superimpose sensor
Geometry
ParameterRaster|-inr|Reference input|False
ParameterRaster|-inm|The image to reproject|False
ParameterSelection|-elev|Elevation management|dem;average|1
ParameterFile|-elev.dem.path|DEM directory|
ParameterFile|-elev.dem.geoid|Geoid File||
ParameterNumber|-elev.average.value|Average Elevation|None|None|0.0
ParameterNumber|-lms|Spacing of the deformation field|None|None|4.0
OutputRaster|-out|Output image
ParameterNumber|-ram|Available RAM (Mb)|None|None|128
