## MapMatching assisté
Onglet Paramètre

Vous pouvez modifier ici les paramètres des fonctions pour les ajuster à vos données.

#### Limite de vitesse à l'arrêt :

Renseignez le seuil de vitesse en dessous duquel tous les points sont considérés à l'arrêt.

### Tolérance topologique

#### Point proche :

Renseignez la distance en-dessous de laquelle deux nœuds du réseau doivent être connectés.

#### Intersection et noeuds pendants :

Les algorithmes s'occupant de la topologie tronquent la position géographique des points afin d'éviter les erreurs d'arrondis. Une tolérance est donc nécessaire afin de déterminer si deux géométries sont effectivement en contact. La valeur recommandée pour cette option est 0,01.

### Tolérance du Map-matching :

#### Rayon de recherche :

Renseignez le rayon de recherches utilisé autour de chaque point lors de l'appareillement spatial afin de déterminer le trajet emprunté.

#### Sigma

Ce paramètre est utilisé dans le calcul de la probabilité qu'un point doivent être ajusté sur une route. Cette probabilité dépend également de la distance entre les deux géométries. Plus la valeur de sigma est élevée, plus la valeur de la probabilité diminue lentement en fonction de la distance.