Help versão 1.0

## Descrição:

#### Identifica feições do tipo polígono que possuem buracos ou sobreposições entre elas. Neste processo, uma lista de camadas que compõem a cobertura terrestre (CT) é unificada, de modo a se comportarem como uma única camada (a camada de cobertura terrestre).

## Parâmetros:

• Camadas do tipo polígono da cobertura terrestre → Camadas componentes da Cobertura terrestre de primitiva polígono a serem processadas em busca de buracos e sobreposições. • Camadas de Referência → Camada de limite da região a ser analisada. Atenção:Só funciona com GRASS GIS provider e GRASS 7 ativado, localizado em complementos.

Camadas de Referência

## Exemplo de uso:

#### Modelagem EDGV3.0 na escala de 1:25.000 (EPSG):4674

• Camadas do tipo polígono da cobertura terrestre → hid_massa_dagua_a|lml_area_densamente_edificada_a|rel_terreno_exposto_a|veg_brejo_pantano_a|veg_campo_a|veg_floresta_a|veg_mangue_a|veg_reflorestamento_a|verg_veg_cultivada_a • Camadas de Referência → aux_moldura_a

## Exemplo de Flag:

Camada da cobertura terrestre com sobreposição e buraco.