Help versão 1.0

## Descrição:

#### Identifica as interseções entre as feições que não possuem um vértice compartilhado nas camadas selecionadas.

## Parâmetros:

• Point Layers → Camadas do tipo ponto a ser processada em busca de vértices não compartilhados. • Camadas do tipo linha → Camada do tipo linha a ser processada em busca de vértices não compartilhados. • Camadas do tipo polígono → Camada do tipo polígono a ser processada em busca de vértices não compartilhados. Atenção: Interseções entre feições de mesma camada são desconsideradas.

## Exemplo de uso:

#### Modelagem EDGV3.0 na escala de 1:25.000 (EPSG):4674

• Point Layers → opcional • Camadas do tipo linha → cbge_trecho_arruamento_l e hid_trecho_drenagem_l • Camadas do tipo polígono → opcional

## Exemplo de Flag:

cbge_trecho_arruamento_l e hid_trecho_drenagem_l não possuem compartilhamento de vértices.