Help versão 1.0

## Descrição:

#### Identifica erros nas curvas de nível da região, como cotas incorretas, curvas de nível faltando e intersecção de curvas.

## Parâmetros:

• Input contour layer → Camada de curva de nivel a ser processada em busca de ângulos incorretos. • Campo de valor da cota → Atributo da camada contendo os valores das cotas. • Tolerância → Equidistância entre as curvas de nível em metros. • Camada de limite geográfico → Camada a ser usada como limite da área de analise do algoritmo. Atenção: para identificar curvas de nível faltando, é importante que o usuário corrija quaisquer erros de pontas soltas primeiro.

## Exemplo de uso:

#### Modelagem EDGV3.0 na escala de 1:25.000 (EPSG):4674

• Input contour layer → rel_curva_nivel_l • Campo de valor da cota → cota • Tolerância → 10 • Camada de limite geográfico → aux_moldura_a

## Exemplo de Flag:

Curvas de nível intersectam entre si.