Help versão 1.0

## Descrição:

#### Identifica feições com primitiva geométrica do tipo linha com comprimentos menores que a tolerância.

## Parâmetros:

• Camada de entrada → Camada a ser processada em busca de linhas pequenas. • Tolerância de comprimento de linha → Indica o comprimento mínimo que uma linha pode ter para que não seja considerada pequena.Se a camada estiver no sistema de coordenada geográfica , a unidade de medida será em graus decimais. 0.00001 graus decimais ≅ 1 metro. Atenção: A unidade de medida do raio é baseada no sistema de coordenadas da camada vetorial de entrada.

## Exemplo de uso:

#### Modelagem EDGV3.0 na escala de 1:25.000 (EPSG):4674

• Camada de entrada → hid_trecho_drenagem_l • Tolerância de comprimento de linha → 0,000100

## Exemplo de Flag:

hid_trecho_drenagem_l com linhas pequenas.