Help versão 1.0

## Descrição:

#### Identifica vértices de linhas ou polígonos cujos ângulos estão próximos (dentro da tolerância) de 90º, porém, não foram construídos como tal, apontando erro na construção.

## Parâmetros:

• Camadas de Entrada → Camada do tipo polígono a ser processada em busca de ângulos incorretos. • Tolerância angular em graus decimais → Indica a diferença máxima, em relação a 90º, que um ângulo pode ter para ser considerado incorreto. Onde 0.00001 graus decimais ≅ 1 metro.

## Exemplo de uso:

#### Modelagem EDGV3.0 na escala de 1:25.000 (EPSG):4674

• Camadas de Entrada → edf_edif_comerc_serv_a • Tolerância angular em graus decimais → 0,01

## Exemplo de Flag:

edf_edif_comerc_serv_a com ângulos menores que 90º.