Help versão 1.0

## Descrição:

#### Identifica feições que possuem geometrias inválidas: autointerseção, geometria vazia, nó duplicado.

## Parâmetros:

• Camadas de entrada → Camada a ser processada em busca de geometrias inválidas. • Ignorar flags no início ou fim de linhas fechadas → Indica se o algoritmo deve ignorar flags no início e fim de linhas fechadas. • Consertar geometrias da camada de entrada → Indica se o algoritmo deve ser executado em modo de correção ou se deve apenas indicar as geometrias inválidas presentes. Atenção: cuidado ao marcar "Consertar geometrias da camada de entrada" pois será modificado a camada de entrada. Rodar a rotina denovo sempre que for corrigido todos os erros.

## Exemplo de uso:

#### Modelagem EDGV3.0 na escala de 1:25.000 (EPSG):4674

• Camadas de entrada → rel_curva_nivel_l • Ignorar flags no início ou fim de linhas fechadas → false • Consertar geometrias da camada de entrada → false

## Exemplo de Flag:

Camada rel_curva_nivel_l com autointerseção.