Help versão 1.0

## Descrição:

#### Identifica geometrias multipartes(agregações ou composições de várias partes geométricas menores) em uma camada vetorial.

## Parâmetros:

• Input layer → Camada de entrada que contém as geometrias a serem verificadas.

## Exemplo de uso:

#### Modelagem EDGV3.0 na escala de 1:25.000 (EPSG):4674

• Input layer → hid_trecho_drenagem_l

## Exemplo de Flag:

Feição de hid_trecho_drenagem_l formada pela combinação de várias partes diferentes.