Help versão 1.0

## Descrição:

#### Identifica os delimitadores para geração da cobertura terrestre com vértices que formam ângulos menores do que a tolerância predefinida.

## Parâmetros:

• Camada de entrada → Camadas delimitadores da Cobertuta Terrestre a serem mergeadas e processadas em busca de ângulos pequenos. • Ângulo mínimo → Indica o ângulo mínimo que pode ser formado por vértices consecutivos de uma feição para que não seja considerado inválido.

## Exemplo de uso:

#### Modelagem EDGV3.0 na escala de 1:25.000 (EPSG):4674

• Camada de entrada → todos delimitadores para gerar a CT. • Ângulo mínimo → 10°

## Exemplo de Flag:

Ângulo menor do que o limite na cobertura terrestre.