Help versão 1.0

## Descrição:

#### Identifica segmentos de linhas em uma rede, onde o segmento é um trecho de linha que não está conectado a nenhum outro trecho.

## Parâmetros:

• Input Layer → Camadas do tipo linha a ser processada em busca de identificar segmentos de linhas que não estão conectadas a nenhum outro trecho. • Minimum size → Parâmetro onde se define tamanho mínimo para os segmentos de linhas que serão identificados. • Search radius → Parâmetro onde se define a distância que os segmentos de linhas estão de onde deveriam estar conectados. Onde 0.00001 graus decimais ≅ 1 metro. • Linestring Filter Layers → Camada opcional do tipo linha onde será filtrado em comparação com input layer. • Polygon Filter Layers → Camada opcional do tipo poligono onde será filtrado em comparação com input layer. • Geographic Boundary → Fronteira geográfica da região (moldura), que servirão como limitantes. Atenção: Independentemente do sistema de coordenadas da camada de entrada, o parâmetro do raio de busca é fornecido em ângulos decimais.

## Exemplo de uso:

#### Modelagem EDGV3.0 na escala de 1:25.000 (EPSG):4674

• Input Layer → hid_trecho_drenagem_l • Minimum size → 0,001 • Search radius → 0,0001 • Linestring Filter Layers → hid_trecho_drenagem_l • Polygon Filter Layers → false • Geographic Boundary → aux_moldura_a

## Exemplo de Flag:

hid_trecho_drenagem_l que não está conectado.