Help versão 1.0

## Descrição:

#### Identifica feições com geometrias duplicadas.

## Parâmetros:

• Camadas de entrada → Camada a ser processada em busca de geometrias duplicadas. Atenção: Não considera o conjunto de atributos das feições.

## Exemplo de uso:

#### Modelagem EDGV3.0 na escala de 1:25.000 (EPSG):4674

• Camadas de entrada → hid_trecho_drenagem_l

## Exemplo de Flag:

Camada hid_trecho_drenagem_l com geometria duplicada.