Help versão 1.0

## Descrição:

#### Identifica vértices de feições (polígonos ou linhas) que possuem ângulos com vértices consecutivos menores do que um limite preestabelecido (tolerância).

## Parâmetros:

• Camada de entrada → Camada a ser processada em busca de ângulos menores do que o preestabelecido. • Ângulo mínimo → Indica o ângulo mínimo que pode ser formado por vértices consecutivos de uma feição para que não seja considerado inválido.

## Exemplo de uso:

#### Modelagem EDGV3.0 na escala de 1:25.000 (EPSG):4674

• Camadas linhas de entrada → hid_trecho_drenagem_l • Ângulo mínimo → 10°

## Exemplo de Flag:

Feição de hid_trecho_drenagem_l com ângulo menor que 10°.