Help versão 1.0

## Descrição:

#### Similar ao Identificar ângulos fora de limites, este processo identifica feições (polígonos ou linhas) que possuem vértices consecutivos que formam ângulos no intervalo especificado.

## Parâmetros:

• Camada de entrada → Descrição da regra a ser aplicada ao atributo. • Camada e atributo → Camada referência sob a qual será aplicada a regra e seu atributo selecionado. • Ângulo mínimo → Expressão no formato QgsExpression que será aplicada ao atributo em questão. • Ângulo máximo → Tipo do erro a ser atribuído à feição no arquivo de flags.

## Exemplo de uso:

#### Modelagem EDGV3.0 na escala de 1:25.000 (EPSG):4674

• Camada de entrada → tra_trilha_picada_l • Ângulo mínimo → 30° • Ângulo máximo → 50°

## Exemplo de Flag:

Camada tra_trilha_picada_l com ângulos em um intervalo inválido.