Visibilité des sources lumineuses

L'indicateur de visibilité des sources lumineuses permet d'évaluer pour chaque maille, le nombre de sources lumineuses visibles par un observatur à une hauteur donnée.
Il nécessite plusieurs données calculées dans l'onglet 1 et 2, pour ensuite calculer les résultats dans l'onglet 3.

MNS

Le calcul du MNS (Modèle Numérique de Surface) se fait en ajoutant au MNT, le bati avec sa hauteur et éventuellement la végétation (optionnel).

Paramètres d'entrés

- Zone d'étude : Etendue de la zone d'étude permettant de délimiter les traitements.
- MNT : Modèle Numérique de Terrain au format raster.
- Rayon de visibilité : Distance du tampon autour de la zone d'étude (similaire au rayon de visibilité du viewshed).
- Bati : Couche vecteur du bati issu de la BD Topo.
- Champ hauteur du bati : Champ représentant la hauteur dans la couche du bati.
- Végétation : Couche vecteur de la végétation issue de la BD Topo (optionnel). Pour éviter d'avoir de la végétation qui chevauche le bati, une différence est appliquée entre la végétation et la couche du bati avec un tampon de 5 mètres.
- Champ hauteur Végétation : Champ représentant la hauteur dans la couche de la végétation (optionnel), les végétations avec une hauteur nulle ne sont pas prises en compte.
- Hauteur de la végétation par défaut : Valeur de hauteur en mètres, appliquée sur toute la végétation si pas de champ hauteur choisi.

Données de sortie

- MNS Raster : Couche raster de Modèle Numérique de Surface avec le bati et la végétation si une couche a été ajoutée.
- Raster bati vegetation : Couche raster avec comme valeurs de pixels la hauteur du bati et de la végétation si une couche a été ajoutée.
Sauvegarde vers fichier temporaire si non rempli.