Visibilité des sources lumineuses

L'indicateur de visibilité des sources lumineuses permet d'évaluer pour chaque maille, le nombre de sources lumineuses visibles par un observatur à une hauteur donnée.
Il nécessite plusieurs données calculées dans l'onglet 1 et 2, pour ensuite calculer les résultats dans l'onglet 3.

Viewshed

Calcul un raster qui indique pour chaque pixel le nombre de sources de lumières visibles en fonction du relief, du bati et éventuellement la végétation.

Paramètres d'entrés

- Zone d'étude : Etendue de la zone d'étude permettant de délimiter les traitements.
- Extraction des points lumineux : Couche vecteur de points lumineux issue d'un traitement effectué sur l'image satellite nocturne.
- Champ hauteur de la source lumineuse : Champ représentant la hauteur de la source lumineuse dans la couche des points lumineux (optionnel).
- Hauteur de la source lumineuse : Hauteur de la source, si aucun champ selectionné, 6 mètres par défaut.
- Hauteur de l'observateur : Hauteur de l'observateur, 0, 1 ou 6 mètres.
- Champ de rayon de visibilité : Champ indiquant la distance maximale de visibilité dans la couche des points lumineux (optionnel).
- Rayon de visibilité : Distance maximale de visibilité, si aucun champ sélectionné, en mètres.
- MNS : Modèle Numérique de Surface à prendre en compte pour calculer la visibilité.
- Raster bati vegetation : Couche raster avec comme valeurs du bati et de la végétation si présente.

Données de sortie

- Viewshed Raster : Couche raster du viewshed qui indique le nombre de sources visibles par pixel.
Sauvegarde vers fichier temporaire si non rempli.

Ce traitement utilise le code du plugin Visibility Analysis :
https://www.zoran-cuckovic.from.hr/QGIS-visibility-analysis