Emission dans la partie bleue du spectre

L’objectif de cet indicateur est de classer les sources lumineuses en fonction du ratio « émissions dans le rouge/émissions dans le bleu », calculé à partir des images satellites nocturnes, et d’identifier quelles zones et quels usages sont les plus concernés par la lumière bleue.

Paramètres d'entrés

- Zone d'étude : Etendue de la zone d'étude permettant de délémiter l'indicateur calculé.
- Image Satellite : Image Satellite nocturne au format raster.
- Choix de la maille : Maille sur laquelle sera calculé l'indicateur, elle peut être importée ou créée.
  - Importer une maille : Couche vecteur de maille déjà créée.
  - Créer une maille :
  - Diamètre : Diamètre de la maille en mètres.
  - Type : Forme de la maille à créer.

Données de sortie

- Statistiques d'émission dans le bleue : Couche vecteur représentant l'indicateur calculé par maille avec une classification par quantile en 5 classes des plus faibles valeurs vers les plus élevées, avec aussi une classe représentant les mailles sans émission bleue.
Sauvegarde vers fichier temporaire si non rempli.