Friction

Pour chaque classe et chaque sous-trame, une valeur numérique doit être renseignée (en l'absence de valeur, la classe est retirée du calcul pour la sous-trame correspondante).
Cette valeur correspond à la résistance du milieu aux déplacements des espèces cibles (plus la valeur est élevée, plus le milieu est défavorable).
Il est possible de passer par un fichier CSV (feuille de tableur) pour travailler sur les coefficients afin de faciliter les échanges sur cette phase cruciale de la méthode. Attention de bien utiliser le point-virgule ';' comme séparateur et l'encodage UTF-8.

La valeur absolue des coefficients n'est pas importante, c'est le rapport de proportionnalité entre les différentes classes de favorabilité qui va déterminer la modélisation.
Pour les codes d'habitat il est conseillé de renseigner un coefficent de 1.