# QCALVIEW — Manuel utilisateur

## À propos de QCALVIEW
QCALVIEW est développé par **Fabrice Kerzerho — ArcTan°**, activité française spécialisée en simulation visuelle et géomatique : accompagnement des études paysagères, projets d’énergies renouvelables, simulations photographiques et workflows SIG.

- QCALVIEW : https://qcalview.com
- ArcTan° : https://arctan.fr
- Contact : contact@arctan.fr

## Objet
QCALVIEW intègre directement dans QGIS des fonctions de calage photographique et de simulation visuelle. Le plugin permet notamment d’associer des photographies à des points de vue, de projeter des couches SIG dans des vues calibrées, de produire des représentations schématiques, d’aider aux analyses d’occultation et d’exporter les vues préparées.

## Démarrage rapide
1. Charger ou sélectionner une couche de points représentant les points de vue.
2. Ajouter ou choisir un point de vue et lui associer une photographie si nécessaire.
3. Régler projection et paramètres caméra (azimut, tangage, roulis, HFOV/VFOV, hauteur caméra).
4. Ajouter les couches vectorielles compatibles dans la liste des couches projetées.
5. Régler leur apparence ou leur représentation schématique.
6. Contrôler l’aperçu/visionneuse puis enregistrer les paramètres et l’état visuel du PDV.
7. Utiliser l’onglet Export pour produire les sorties voulues.

## Important
Ce manuel est volontairement concis pour la version expérimentale. Les procédures détaillées, captures et recommandations méthodologiques seront enrichies avec la stabilisation de QCALVIEW.

## Outils expérimentaux dans ALPHA-40.20

La version Alpha publique expose la Grille de projection, la Règle azimutale et le Monoplotting interactif pour les tests. Ces outils restent en cours de développement et leur comportement ou leur interface peuvent évoluer. Les autres modules expérimentaux internes ne sont volontairement pas encore exposés dans les versions publiques.
