name	value
label	Standardparameter
Seilsys	0
HM_Kran	12
Befahr_A	0
Befahr_E	0
Bodenabst_min	7
Bodenabst_A	20
Bodenabst_E	20
Q	35
qT	0.0232
D	22
MBK	424
qZ	0.0073
qR	0
SK	70
Anlagetyp	
Min_Dist_Mast	10
L_Delta	10
HM_min	8
HM_max	22
HM_Delta	2
HM_nat	22
E	100
FuellF	0.7
SF_T	3
LeerKnickMit	1
LeerKnickOhne	3
LastKnickSt	30
LastKnickEnd	60
Bundstelle	3
