# This file contains metadata for your plugin.

[general]
name=SIOSE2Manning
qgisMinimumVersion=3.28
version=0.1.1
description=Calcula la rugosidad de Manning a partir de SIOSE AR (T_COMBINADA - ID_COBERTURA_MAX) y la recorta por un Área de Interés georeferenciada para flujos de trabajo de modelado hidráulico.
author=Pedro Ivar Bohorquez y Hugo Bohorquez Aliaga Villafuerte
email=bohoraling@gmail.com

about=SIOSE2Manning es un complemento de QGIS que asigna valores de rugosidad de Manning a los polígonos de SIOSE AR utilizando la cobertura dominante (ID_COBERTURA_MAX) de la capa T_COMBINADA. Permite cargar datos de SIOSE AR desde un GeoPackage, seleccionar un Area de Interes directamente en el mapa, recortar la cartografía a dicha AOI, calcular areas de poligonos y generar una capa lista para su uso en modelacion hidraulica e hidrologica (por ejemplo HEC-RAS). Este desarrollo se ha beneficiado de aportes técnicos y discusiones compartidas por  a Antonio López y la comunidad SIG en LinkedIn, que ayudaron a orientar el enfoque metodológico, aunque el diseño e implementación del complemento han sido desarrollados de forma independiente por los autores.

homepage=https://github.com/pedroiba94/SIOSE2Manning
repository=https://github.com/pedroiba94/SIOSE2Manning
tracker=https://github.com/pedroiba94/SIOSE2Manning/issues

category=Analysis
tags=siose, manning, hec-ras, roughness, landcover, clip, hydrology, flood, hydraulic, spain

icon=icon.png
experimental=False
deprecated=False
hasProcessingProvider=False
server=False

