| SLICER |  |
2 – Exemplo de criação de um Mapa Hipsométrico
Este exemplo utiliza um Modelo Digital de Elevação (MDE), obtido livremente no endereço eletrônico http://www.webmapit.com.br/inpe/topodata. Trata-se dos dados originais SRTM que após processados foram estruturados em quadrículas, disponíveis no formato GeoTiff (.tif), referenciados em latitude/longitude (sem projeção), com coordenadas em graus decimais e datum WGS84. Realizamos o download do arquivo 08S435ZN.tif, referente aos dados de altitude, descompactamos e carregamos no painel de camadas do QGIS. Abra a janela do Plugin Slicer. Para podermos realizar o fatiamento da imagem vamos seguir os passos conforme sugerido na Figura, abaixo: 1° - Localize o nome do arquivo raster de entrada que queremos fatiar, no caso, “08S435ZN.tif”; 2° - Informe o nome do arquivo raster de saída, no caso, “Map_Hipsometria_Altitude.tif”; 3° - Mantenha a opção “Add To Raster Layers Panel” marcada para adicionar o raster de saída ao painel de camadas do QGIS; 4° - Mantenha a opção “Compress Raster” marcada, para comprimir o arquivo de saída, evitando desperdício de espaço no disco rígido; 5° - Verifique os valores mínimo e máximo dos pixels da imagem, referentes à altitude; 6° - Neste exemplo o tipo de passo (Step) será a opção “Fixed”, para obtermos fatias com intervalos iguais; 7° - No campo “Initial” digite um valor inferior ao “Minimum Value”, no caso, 150 metros; 8° - No campo “End” digite um valor igual ou superior ao “Maximum Value”, no caso, 700 metros; 9° - No Campo “Step” digite um valor para definir o intervalo entre os valores mínimos e máximos das fatias, neste caso o passo será de 50 metros; 10° - Clique no botão “Add” para adicionar as fatias na caixa de listagem “Slices”; 11° - Você pode verificar as fatias que foram adicionadas na caixa de listagem, bem como pode remover qualquer fatia marcando a caixa de seleção à esquerda de cada fatia e na sequência clicar no botão “Remove”; 12° - Por fim, clique no botão “Slice” para iniciar o processo de fatiamento. Escolha o SRC adequado, neste caso será o WSG84. Irá aparecer uma caixa de diálogo informando que o processo foi bem sucedido, clique no botão “OK” e depois na janela do Slice clique no botão “Close”, para fechá-la. Observe que o nosso mapa hipsométrico foi adicionado ao painel de camadas. Agora, vamos colorir o nosso mapa. Entre na janela de propriedades da camada e na guia de estilo faça a configuração descrito na figura abaixo: 1° - Na caixa de seleção “Render type”, escolha a opção “Sigleband pseudocolor”; 2° - Em “Generate new color map” selecione “RdYlGn”; 3° - Marque a caixa “Invert”; 4° - Marque a opção “Min/Max”; 5° - Clique no botão “Load”; 6° - Na caixa de seleção “Mode” selecione Equal interval”; 7° - Em “Classes” digite o valor 11, referente ao número de classes (fatias); 8° - Clique no botão “Classify”; 9° - Na caixa de listagem com as fatias, altere os valores das etiquetas, conforme ilustrado; 10° - Clique no botãp “Apply”; 11° - Finalmente, clique no botão “OK”. Veja como ficou o nosso mapa: