# This file contains metadata for your plugin.

[general]
name=Depth Reader OCR
qgisMinimumVersion=3.16
qgisMaximumVersion=3.99
description=Extrai automaticamente valores de profundidade de cartas náuticas brasileiras usando OCR
version=1.0.0
author=Elivaldo Rocha
email=carvalhovaldo09@gmail.com

about=Este plugin permite extrair automaticamente valores de profundidade de cartas náuticas raster (GeoTIFF) da Marinha do Brasil usando OCR com múltiplas tecnologias (OpenCV, Tesseract, EasyOCR).
    DEPENDÊNCIAS OBRIGATÓRIAS:
    - opencv-python>=4.5.0 (processamento de imagem)
    - pytesseract>=0.3.8 (OCR Tesseract)
    - easyocr>=1.6.0 (OCR alternativo)
    - pillow>=8.0.0 (manipulação de imagens)
    INSTALAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS:
    O plugin tentará instalar as dependências automaticamente. Se falhar:
    1. Abrir Console Python do QGIS (Plugins > Console Python)
    2. Executar: import subprocess; subprocess.check_call(['pip', 'install', 'opencv-python', 'pytesseract', 'easyocr', 'pillow'])
    3. Para Windows: Instalar Tesseract Engine de https://github.com/UB-Mannheim/tesseract/wiki
    4. Reiniciar QGIS
    DADOS COMPATÍVEIS:
    Cartas Náuticas Raster (GeoTIFF) da Marinha do Brasil disponíveis gratuitamente em: https://www.marinha.mil.br/chm/dados-do-segnav/cartas-raster
    CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
    OCR com múltiplas rotações (-90° a +270°), filtros adaptativos para melhor reconhecimento, interface com barra de progresso, sistema robusto de verificação de dependências, salvamento automático para análise posterior.

tracker=https://github.com/elivaldorocha/depth-reader-ocr/issues
repository=https://github.com/elivaldorocha/depth-reader-ocr
homepage=https://github.com/elivaldorocha/depth-reader-ocr

tags=batimetria,ocr,cartas nauticas,marinha brasil,opencv,tesseract,profundidade,nautico,geotiff,raster

category=Raster
icon=icon.png
experimental=True
deprecated=False

hasProcessingProvider=no
server=False

changelog=1.0.0 - Lançamento inicial (2025-06-24)
    - Sistema completo de OCR para cartas náuticas brasileiras
    - Suporte para OpenCV, Tesseract e EasyOCR
    - OCR multi-rotacional com 13 ângulos diferentes
    - Filtros adaptativos para melhor reconhecimento
    - Interface com barra de progresso e cancelamento
    - Sistema automático de instalação de dependências
    - Verificação robusta de dependências com fallbacks
    - Salvamento automático de resultados em CSV
    - Suporte completo para cartas GeoTIFF da Marinha do Brasil
    - Debug automático com salvamento de imagens processadas
    - Múltiplos algoritmos de pré-processamento
    - Sistema de scoring inteligente para seleção de resultados
    - Tratamento gracioso de erros com mensagens informativas