Scenario perdite di vite (LOL)
******************************

La finestra **Scenario perdite di vite (LOL)** consente di valutare la mappa della **popolazione a rischio** ed il **numero di potenziali vittime** per un dato **SCENARIO**.
Infatti, come per il danno economico, anche nello scenario delle perdite di vite è possible effettuare la valutazione per differenti scenari che sono la combinazione di una pericolosità e di una esposizione.

La mappa della popolazione a rischio è ottenuta mediante sovrapposizione della mappa dell'inondazione e di quella della densità di popolazione.
Dalla mappa delle popolazione a rischio si ottiene la mappa delle potenziali vittime motiplicando la popolazione a rischio per la **percentuale di perdite** *(fatality rate)*.
In aggiunta alla scelta della combinazione di pericolosità ed esposizione, FloodRisk2 consente la scelta fra due possibili metodi di calcolo del *fatality rate*:

#. Dam Failure Scenarios - U.S. Department of Homeland Security
#. SUFRI: Methodology for pluvial and river flooding risk

Una volta scelto uno dei due metodi, occorre selezionare il valore da assegnare al parametro **People Understanding**.
Per il significato completo del parametro si rimanda alla bibliografia, comunque per il caso del SUFRI, che è più articolato è possibile visionare la tabella **"SUFRI table"** premendo il relativo tasto.
Per il caso del *U.S. Department of Homeland Security* si può assumere il valore **vague** se si ipotizza che l'evento avvenga di notte ed il valore **Precise** in caso avvenga di giorno.

	.. image:: LossOfLIfe.jpg

La lista dei dati e dei risultati per ogni tempo di ritorno è riportata di seguito:

#. I dati riguardanti **popolazione** e la loro **vulnerabilità** sono memorizzati nel geodatabase.
#. I dati riguardanti il **pericolo** sono mappe di **altezza massime**  e **velocità massime** dovute all'inondazione.
   Questi dati sono output di modelli idraulici 2D e  sono caricarti nel sistema tramite un qualsiasi file del tipo **GDAL Raster Formats**.
#. Un ulteriore dato necessario per la valutazione della vulnerabilità è la mappa dei **tempi di preavviso**.
   Il tempo di preavviso indica la quantità di tempo che intercorre fra la ricezione dell'avviso e l'istante in cui la popolazione è interessata dall'evento di inondazione.
   Questi dati devono essere del tipo **shapefile di poligoni** avente il campo *"TimeHours"* contenente il valore del tempo di prevviso in ore.
#. I risultati sono mappe della **popolazione a rischio** ed in **numero di potenziali vittime** ed una **Tabella Riassuntiva** dei risultati che può essere visualizzata anche in forma grafica (istogramma).

.. note:: **Layers** dei risultati per ogni tempo di ritorno.
   
   :Layer della popolazione a rishio *(*_pop.tif)*: 
       un file tipo *GeoTIFF File Format* avente come output due *bande*:
	   
	   :band1: *densità della popolazione a rischio* (persone per km quadrato)
	   :band2: *densità di perdite di vite* (persone per km quadrato)
	   
   :Tabella Riassuntiva *(*_pop.csv)*: 
       un file tipo *csv File Format* contenete la tabella dei risultati raggruppato per *Intervalli di altezze d'acqua*
