# Database Manager

La finestra database manager consente di caricare i dati nel geodatabase spatialite. I dati salvati nel geodatabase riguardano la popolazione ed i beni a rischio e la loro vulnerabilità alle inondazioni.

1. La parte in alto a sinistra della finestra mostra il nome del geodatabase. Prima di inserire i dati geografici è necessario definire il loro Sistema di riferimento geografico. Fino a che non è caricato il Poligono Area di Studio è possible modificare il Sistema di riferimento geografico: dopo l’opzione viene disabilitata. Per abilitare nuovamente l’opzione occorre svuotare il geodatabase di tutti i dati geografici (tabelle AnalysisArea, CensusBlocks, StructurePoly and InfrastrLines).

2. La parte sinistra della finestra consente di caricare i dati delle curve di vulnerabilità dell’esposto. Questi dati alfanumerici sono caricati da file csv aventi punto e virgola come separatore.

   Esempi di tabelle sono elencate sotto:

   1. TipoBene

   2. ListaTipoCurveAltezzaDanno

   3. CurveAltezzaDanno

   4. FatalityRates

   5. FloodSeverity

3. La parte destra della finestra consente di caricare o aggiornare i dati geografici dei beni esposti.

   Come per i dati della pericolosità anche per l’esposizione è possible caricare nel geodatabase diverse istanze. L’istanza 0 per convenzione rappresenta l’esposizione corrente. Altre istanze rappresentano nuove situazioni di esposizione per esempio a seguito di future urbanizzazioni.

   I dati di esposizione per una certa istanza sono costituiti da dati vettoriali e sono caricati da shapefiles. Il sistema non ha una propria scala ma è flessibile ed è in grado di trattare diverse fonti di dati: da mappe di uso del suolo con diverso grado di dettaglio fino a dettagliate mappe del tessuto urbano. Pertanto il dettaglio dei dati dipende dalla scala della cartografica di origine e da essa consegue la scala del risultato finale. I dati dei beni esposti, quindi, possono essere riferiti a grandi aree o a dettagliate mappe locali.

   Di seguito è riportata la lista degli shapefile:

   1. Poligono Area di Studio: shapefile di poligoni

   2. Layer dei poligoni dei Beni: shapefile di poligoni avente i campi OccuType tipo VARCHAR(5); Valstr tipo Real; Valcon tipo Real

   3. Layer vettoriale delle Infrastructure Lineari: shapefile di linee avente i campi OccuType tipo VARCHAR(5); Valstr tipo Real; Valcon tipo Real

   4. Layer dei dati del Censimento: shapefile di poligoni avente i campi CensID tipo Real; Resident tipo Integer; Seasonal tipo Integer

## Esempio di tabella di Tipi di Bene

OccupancyType
IND | NumDomain | code | Description | Valstr | Valcon
--- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 10 | 11100 | Continuous Urban Fabric (S.L. > 80%) | 1520 | 760
2 | 10 | 11210 | Discontinuous Dense Urban Fabric (S.L. : 50% - 80%) | 650 | 325
3 | 10 | 11220 | Discontinuous Medium Density Urban Fabric (S.L. : 30% - 50%) | 400 | 200
4 | 10 | 11230 | Discontinuous Low Density Urban Fabric (S.L. : 10% - 30%) | 200 | 100
5 | 10 | 11240 | Discontinuous Very Low Density Urban Fabric (S.L. < 10%) | 100 | 50

Valstr in Euro/sqm

Valcon in Euro/sqm

## Esempio di tabella di ListaTipiCurveAltezzaDanno

ListDepthDamageCurve
VulnID | Description
--- | ---
1 | Urban Altas Depth-Damage Curves

## Esempio di tabella di curva Altezza-Danno

DepthDamageCurves
VulnID | OccuType | DmgType | VulnType | HydroValue | Damage
--- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 11100 | 1 | 1 | 0.3048 | 0.00
1 | 11100 | 1 | 1 | 0.7620 | 0.10
1 | 11100 | 1 | 1 | 0.9144 | 0.25
1 | 11100 | 1 | 1 | 1.2192 | 0.40
1 | 11100 | 1 | 1 | 1.5240 | 0.50
1 | 11100 | 1 | 1 | 2.4384 | 0.60
1 | 11100 | 1 | 1 | 3.0000 | 0.60
1 | 11100 | 1 | 1 | 9999.0 | 0.60

HydroValue in metri di altezza d’acqua

## Esempio di tabella di FatalityRates (Tasso di Perdite di Vite)

FatalityRates
FRType | num | Fseverity | WarnTime | Understanding | FatRate
--- | --- | --- | --- | --- | ---
0 | 3 | HIGHT | 0 | Vague | 0.75
0 | 3 | HIGHT | 24 | Vague | 0.75
0 | 2 | MEDIUM | 0 | Vague | 0.15
0 | 2 | MEDIUM | 0.25 | Vague | 0.15
0 | 2 | MEDIUM | 1 | Vague | 0.04
0 | 2 | MEDIUM | 24 | Vague | 0.03
0 | 1 | LOW | 0 | Vague | 0.01
0 | 1 | LOW | 0.25 | Vague | 0.01
0 | 1 | LOW | 1 | Vague | 0.007
0 | 1 | LOW | 24 | Vague | 0.0003
0 | 3 | HIGHT | 0 | Precise | 0.75
0 | 3 | HIGHT | 24 | Precise | 0.75
0 | 2 | MEDIUM | 0 | Precise | 0.15
0 | 2 | MEDIUM | 0.25 | Precise | 0.15
0 | 2 | MEDIUM | 1 | Precise | 0.02
0 | 2 | MEDIUM | 24 | Precise | 0.01
0 | 1 | LOW | 0 | Precise | 0.01
0 | 1 | LOW | 0.25 | Precise | 0.01
0 | 1 | LOW | 1 | Precise | 0.002
0 | 1 | LOW | 24 | Precise | 0.0002

WarnTime : in ore

## Esempio di tabella FloodSeverity (Intensità dell’inondazione)

FloodSeverity
num | Fseverity | DV (m3/s) | hrate (m/5min)
--- | --- | --- | ---
1 | LOW | 5 | 0
2 | MEDIUM | 15 | 0
3 | HIGHT | 99999 | 3