### Spende/Schenkung

Fall Sie sich für Programm und Anleitungen erkenntlich zeigen wollen, können Sie mir gerne eine Spende in Form einer Schenkung zukommen lassen.

Informationen

# Projekterstellung

Diese Anleitung setzt eine vollständige Installation aller Programme und Programmkomponenten, sowie ein als PostGIS-Serverdatenbank bereitgestellten ALKIS-Datensatz voraus. Siehe hierzu die Anleitungen Installation, Datenbankbereitstellung und Datenimport.

Starten Sie das Programm QGIS Desktop aus dem Startmenü oder der Windows-Suchleiste.

`Neues Projekt` erstellen

## ALKIS-Konfiguration

`Menüreiter -> Datenbank -> ALKIS -> Konfiguration...` öffnen.

Konfiguration der Bezugsquelle (Server, Zugangsdaten, Zieldatenbank) für den Bezug der ALKIS-Daten und Auswahl der zu beziehenden ALKIS-Modelle.

Basis-DLM | BasisLandschaftsModell
--- | ---
DFGM | Festpunktmodell
DGM2 | DigitalesGelaendemodell2
DGM25 | DigitalesGelaendemodell25
DGM5 | DigitalesGelaendemodell5
DGM50 | Digitales Gelaendemodell50
DKKM1000 | KatasterkartenModell1000
DKKM2000 | KatasterkartenModell2000
DKKM500 | KatasterkartenModell500
DKKM5000 | KatasterkartenModell5000
DLKM | LiegenschaftskatasterModell
DLM1000 | LandschaftsModell1000
DLM250 | LandschaftsModell250
DLM50 | LandschaftsModell50
DTK10 | TopographischeKarte10
DTK100 | TopographischeKarte100
DTK1000 | TopographischeKarte1000
DTK25 | TopographischeKarte25
DTK250 | TopographischeKarte250
DTK50 | TopographischeKarte50

1. Angaben zu Bezugsquelle => Die Angaben können übernommen werden, wenn Sie den PostgreSQL Server entsprechend der Anleitung Installation eingerichtet haben.

2. Angabe der Zieldatenbank => Name der Datenbank die in Anleitung Datenbankbereitstellung bereitgestellt und in Anleitung Datenimport gefüllt wurde.

3. Angaben zur Serverauthentifizierung => Benutzerdaten die während Anleitung Installation erstellt wurden.

4. Wenn die Daten der Bezugsquelle korrekt eingetragen wurden, kann mittels Formular-Taste `Modelle laden` Die Datenbankmodelle geladen werden => Liste `Gewählte Modellarten` hat sich aktualisiert.

5. Ihr Datensatz kann verschiedene Modelle enthalten (Siehe nebenstehende Tabelle). Manche Modelle enthalten überschneidende Informationen, wodurch es zu einer mehrfachen überlappenden Darstellung kommt, falls diese Modelle gleichzeitig selektiert sind.

   Die meisten Modelle enthalten zusätzliche Darstellungsobjekte die nicht zwingend benötigt werden, aber die Darstellung sinnvoll erweitern. In unserem Beispiel wird nur das Modell DLKM zwingend benötigt.

6. Formular-Taste `Layer einbinden` betätigen um die aktuell gewählten Modelle dem Projekt hinzuzufügen.

## Kartendarstellung

Das Bedienfeld `Bedienfeld Layer` sollte nun eine Gruppe `ALKIS` beinhalten.

Darstellung der Gruppe => Haken setzen

Auf `ALKIS`-Gruppe `Rechtsklick` um Kontextmenü zu öffnen. `Zur Gruppe zoomen` auswählen

Das Projektfenster sollte nun Ihren Datensatz darstellen. Die Kartendarstellung kann, unabhängig von dem aktuellen Werkzeug, bei `gehaltenen Mausrad` verschoben werden. `Drehen am Mausrad` verändert den Kartenzoom.

Sie können nun die QGIS-Standardfunktionen oder die in Anleitung Funktionsübersicht vorgestellten Funktionen auf den Datensatz anwenden.