# Gebruikersgids: KMZ Geopapa Import (v0.2)

Hierdie QGIS-inprop laat jou toe om data van `.kmz`-lêers wat deur die Geopaparazzi-toepassing gegenereer is, in te voer en dit om te skakel na CSV-lêers vir gebruik in QGIS of ander sagteware.

## Invoerstappe

1. Maak die inprop oop:

   Gaan in QGIS na die “Inproppe”-kieslys en kies “Import kmz files” om die invoerdialoog oop te maak.

2. Kies KMZ-lêer:

   Klik op die “…”-knoppie langs die “KMZ-lêer”-veld en kies die `.kmz`-lêer wat jy van Geopaparazzi uitgevoer het.

3. Kies die vorm:

   Die inprop sal die KMZ-lêer ontleed en al die vorms (lae) wat dit vind in die “Kies die vorm om te verwerk”-aftrekkieslys lys. Kies die vorm wat jy wil invoer.

4. Kies uitvoergids:

   Klik op die “…”-knoppie langs “Uitvoergids” om die gids te kies waar die gevolglike CSV-lêer gestoor sal word.

5. (Opsioneel) Herprojekteer koördinate:

   As jy die oorspronklike koördinate (WGS84) na ‘n ander verwysingstelsel wil omskakel:

   - Merk die “Herprojekteer na projek-CRS”-blokkie.

   - Kies die bestemmings-CRS in die aftrekkieslys.

   - Die uitvoer-CSV-lêer sal twee nuwe kolomme, `xtrsf` en `ytrsf`, met die herprojekteerde koördinate insluit.

6. Verwerk:

   Klik op die “Verwerk”-knoppie. Die inprop sal ‘n `.csv`-lêer in die uitvoergids skep. Die lêernaam sal gebaseer wees op die naam van die vorm wat jy gekies het (bv. `my_vorm.csv`).

## Resultaat

Wanneer jy klaar is, sal jy ‘n CSV-lêer in die uitvoergids vind, gereed om in QGIS as ‘n afgebakende tekslaag gelaai te word of om in ander sagteware ontleed te word.