## OSNAP

Con il tasto F3 si attiva/disattiva la modalità di osnap.

Per modificare la modalità di osnap:

1. Durante la richiesta di un punto premere CTRL+tasto dx del mouse per scegliere una modalità di snap diversa dalla corrente.
2. Durante la richiesta di un punto digitare nella riga di testo:
   "NES" = nessuno snap
   "FIN" = punti finali di ogni segmento
   "FIN_PL" = punti finali dell'intera polilinea
   "MED" = punto medio
   "CEN" = centro (centroide)
   "NOD" = oggetto punto
   "QUA" = punto quadrante
   "INT" = intersezione
   "INS" = punto di inserimento
   "PER" = punto perpendicolare
   "TAN" = tangente
   "VIC" = punto più vicino
   "APP" = intersezione apparente
   "EST" = Estensione
   "PAR" = Parallelo
   "EST_INT" = intersezione su estensione
   "PR" = distanza progressiva (può essere seguito da un numero per impostare una distanza progressiva diversa dal default)
3. Con il comando MODIVAR impostare la variabile OSMODE con una combinazione a bit usando lo schema seguente:
   0 = nessuno
   1 = punto finale
   2 = punto medio
   4 = centro (centroide)
   8 = oggetto punto
   16 = punto quadrante
   32 = intersezione
   64 = punto di inserimento
   128 = punto perpendicolare
   256 = tangente
   512 = punto più vicino
   1024 = pulisci all object snaps
   2048 = intersezione apparente
   4096 = Estensione
   8192 = Parallelo
   16384 = osnap disattivato
   65536 = distanza progressiva
   131072 = intersezione sull'estensione
   2097152 = punti finali dell'intera polilinea
4. Lanciare il comando IMPOSTADIS