<h1>QKan</h1>
Datenauf- und Nachbereitung sowie Ergebnisvisualisierung im Zusammenhang mit der 
hydrodynamischen Kanalnetzberechnung zu mehreren, in Deutschland gängigen Simulationspaketen.

 - Datenim- und Export von und nach zahlreichen 
   Datenformaten, von einfachen ASCII-Tabellen bis zu ISYBAU-Dateien

 - Datenaufbereitung der befestigten und unbefestigten Flächen
 
 - automatische Flächenaufteilung großer Flächen

 - Überprüfung und Bereinigung überlappender Flächen

 - automatische Zuordnung der Flächen zu den Haltungen. 

 - SQLite-Datenbank zur Datenverwaltung

 - Weitergabe ganzer Projektergebnisse, da neben der 
   Plandarstellung auch die Anzeige von Längsschnitten inklusive Wasserständen und 
   Ganglinien möglich ist. 

 - Verwaltung von Kanalzustandsdaten: Die Daten können aus M150- und ISYBAU-Dateien
   importiert und der Kanalzustand ausgewertet werden. 
   Dabei werden optional auch Hausanschlüsse dargestellt. 

