# This file contains metadata for your plugin.

# This file should be included when you package your plugin.# Mandatory items:

[general]
name=RTH PROJECT
qgisMinimumVersion=3.40.7
qgisMaximumVersion = 4.99
description=O RTH PROJECT é um plugin QGIS voltado para agricultura de precisão e sensoriamento remoto, reunindo mais de 33 ferramentas ativas que cobrem todo o fluxo de trabalho, da aquisição de imagens de satélite até a exportação para equipamentos de campo. Por meio do RTH API Browser, o plugin integra catálogos STAC do INPE, Planetary Computer e AWS Element84, permitindo buscar, visualizar e baixar cenas de Sentinel-2, Landsat, CBERS e Amazônia-1 diretamente no QGIS, com reprojeção automática para o datum UTM regional e ajuste de contraste aplicado na abertura. Para análise de talhões, é possível calcular índices de vegetação como NDVI, EVI, SAVI, MSAVI e NDWI — ou fórmula personalizada — lendo apenas a região do polígono selecionado via COG, sem necessidade de baixar a cena completa. No contexto agrícola, o plugin oferece geração de linhas de plantio ou colheita com suporte a curvas, análise de azimute e métricas de regularidade das linhas existentes, criação de carreadores e exportação de planos de manejo para oito marcas de monitores agrícolas, incluindo formato ISO-XML para John Deere. Para operações com drones, estão disponíveis planejador de missão com cálculo automático de GSD e sobreposição, estimativa de baterias e tempo de voo com presets de modelos reais, exportação para Litchi, Mission Planner e KMZ, geração de ortomosaicos com GDAL e criação de MDEs e MDTs a partir de tiles de elevação ou nuvens de pontos LAS/LAZ. O plugin também centraliza o acesso a bases geográficas públicas brasileiras de órgãos como FUNAI, ANA, ICMBio, IBAMA, INCRA e ANEEL via catálogo WMS/WFS integrado, além de permitir o download de dados de desmatamento PRODES e modelos digitais de elevação de fontes como SRTM, Copernicus e AW3D. Para aumentar a produtividade no dia a dia, conta com aplicação de estilos e layouts de impressão com um clique, ciclo automático de visibilidade entre camadas por grupo, cálculo de área em hectares com projeção regional automática, importação e exportação de CSV de pontos GPS, conversão de pontos em polígonos via Concave Hull, revisor de polígonos com navegação automática, integração com Google Earth Pro e exportação para File Geodatabase compatível com ArcGIS. Completam o conjunto quatro aplicativos Google Earth Engine acessíveis diretamente pelo menu, voltados para análise temporal, séries de vegetação, dados climáticos e monitoramento de desmatamento.
version=1.2.7
author=Luciano "Rithon" Junior
email=lucianoufscagve@gmail.com

about=The RTH PROJECT is a QGIS plugin focused on precision agriculture and remote sensing, bringing together more than 33 active tools that cover the entire workflow, from satellite image acquisition to field equipment export. Through the RTH API Browser, the plugin integrates STAC catalogs from INPE, Planetary Computer and AWS Element84, allowing users to search, visualize and download scenes from Sentinel-2, Landsat, CBERS and Amazônia-1 directly within QGIS, with automatic reprojection to the regional UTM datum and contrast enhancement applied on load. For field analysis, vegetation indices such as NDVI, EVI, SAVI, MSAVI and NDWI — or a custom formula — can be computed by reading only the selected polygon region via COG, with no need to download the full scene. On the agricultural side, the plugin provides generation of planting or harvesting lines with curve support, azimuth and regularity metric analysis of existing lines, headland creation, and export of management plans to eight brands of agricultural monitors, including ISO-XML format for John Deere. For drone operations, it includes a mission planner with automatic GSD and overlap calculation, battery count and flight time estimation with real drone model presets, export to Litchi, Mission Planner and KMZ, orthomosaic generation via GDAL, and DEM and DTM creation from elevation tiles or LAS/LAZ point clouds. The plugin also centralizes access to Brazilian public geographic databases from agencies such as FUNAI, ANA, ICMBio, IBAMA, INCRA and ANEEL through an integrated WMS/WFS catalog, and supports downloading PRODES deforestation data and digital elevation models from sources including SRTM, Copernicus and AW3D. For daily productivity, it offers one-click style and print layout application, automatic layer visibility cycling by group, area calculation in hectares with regional projection, GPS point CSV import and export, point-to-polygon conversion via Concave Hull, a polygon reviewer with automatic navigation, Google Earth Pro integration and export to ArcGIS-compatible File Geodatabase. Rounding out the toolset are four Google Earth Engine applications accessible directly from the menu, designed for temporal analysis, vegetation time series, climate data and deforestation monitoring.

tracker=https://github.com/RithonBR/rth-project/issues
repository=https://github.com/RithonBR/rth-project
# End of mandatory metadata

# Recommended items:

hasProcessingProvider=no
# Uncomment the following line and add your changelog:
changelog=
    1.2.7 (2026-06-03)
    🇧🇷 Após atualizar o plugin, reinicie o QGIS para que as mudanças tenham efeito. Sem o reinício, o QGIS continua usando a versão anterior em memória.
    🇺🇸 After updating the plugin, restart QGIS for the changes to take effect. Without restarting, QGIS keeps running the previous version from memory.
    🇧🇷 GeoBase — Correção de carregamento de camadas WFS, WMS e WCS no QGIS 4: adicionado fallback automático via driver GDAL quando o provider nativo falha silenciosamente.
    🇺🇸 GeoBase — Fixed WFS, WMS and WCS layer loading in QGIS 4: added automatic GDAL driver fallback when the native provider silently fails.
    🇧🇷 GeoBase — Corrigido erro de certificado SSL no servidor MB/DHN (idem.dhn.mar.mil.br): as camadas agora carregam normalmente.
    🇺🇸 GeoBase — Fixed SSL certificate error for MB/DHN server (idem.dhn.mar.mil.br): layers now load correctly.
    🇧🇷 GeoBase — Mensagens de erro mais claras quando um servidor WMS/WCS está lento, inacessível ou com acesso público bloqueado (HTTP 403/404/SSL).
    🇺🇸 GeoBase — Improved error messages when a WMS/WCS server is slow, unreachable or has blocked public access (HTTP 403/404/SSL).
    🇧🇷 GeoBase — Corrigido comportamento do botão "Selecionar Tudo" quando um filtro está ativo: seleções ocultas pelo filtro não persistem mais.
    🇺🇸 GeoBase — Fixed "Select All" button behavior when a filter is active: hidden selections no longer persist after filtering.
    🇧🇷 RTH API Browser — Corrigido erro "QLabel has been deleted" ao fechar o painel ou trocar de item enquanto thumbnails ainda estavam carregando.
    🇺🇸 RTH API Browser — Fixed "QLabel has been deleted" error when closing the panel or switching items while thumbnails were still loading.
    🇧🇷 RTH API Browser — Corrigida paginação para provedores AWS e Planetary Computer: botões Próxima/Anterior agora aparecem corretamente quando há mais de 100 cenas.
    🇺🇸 RTH API Browser — Fixed pagination for AWS and Planetary Computer providers: Next/Previous buttons now appear correctly when there are more than 100 scenes.
    🇧🇷 RTH API Browser — Planetary Computer agora usa paginação por cursor nativa: navegar entre páginas não trava mais o QGIS.
    🇺🇸 RTH API Browser — Planetary Computer now uses native cursor-based pagination: navigating between pages no longer freezes QGIS.
    🇧🇷 Nova ferramenta: "Identificar Localização" em Funcionalidades Adicionais — clique no mapa para exibir cidade, município, estado e país via Nominatim/OpenStreetMap.
    🇺🇸 New tool: "Identify Location" in Additional Tools — click on the map to display city, municipality, state and country via Nominatim/OpenStreetMap.
    🇧🇷 Nova ferramenta: "Calcular Perímetro" em Funcionalidades Adicionais — calcula o perímetro das feições selecionadas em metros ou km com projeção UTM regional automática.
    🇺🇸 New tool: "Calc Perimeter" in Additional Tools — calculates the perimeter of selected features in metres or km with automatic regional UTM projection.



# Tags are comma separated with spaces allowed
tags=coordinate, capture, latitude, longitude, raster, satellite, sentinel, landsat, amazonia, cbers, vrt, imagery, stac, web, dem, python


homepage=https://rithon.com.br/
category=Plugins
icon=icons/icon-geral.png
# experimental flag
experimental=False

# deprecated flag (applies to the whole plugin, not just a single version)
deprecated=False

# Since QGIS 3.8, a comma separated list of plugins to be installed
# (or upgraded) can be specified.
# Check the documentation for more information.
# plugin_dependencies=

Category of the plugin: Raster, Vector, Database or Web
# category= coordinate, capture, latitude, longitude, raster, satellite, sentinel, landsat, amazonia, cbers, vrt, imagery, stac, web, dem

# If the plugin can run on QGIS Server.
server=False

