# Reporte de Mantenimiento - Sesión 2026-01-23

**Tema**: `refactor_dh_and_tests_3d`
**Fase**: v2.8.0

## Resumen Técnico

En esta sesión se abordó una deuda técnica crítica identificada en el servicio de sondajes y se fortaleció la infraestructura de pruebas de integración para la funcionalidad 3D.

### 1. Refactorización de `DrillholeService`
Se fragmentó el módulo `core/services/drillhole_service.py` (CC inicial: 99).
- **Acciones**:
    - Extracción de validaciones a métodos privados (`_validate_project_collars_params`, `_validate_prepare_task_params`).
    - Modularización de la etapa de "detachment" de datos para procesamiento asíncrono.
    - Desglose de `_process_single_hole` en componentes lógicos de profundidad y generación de resultados.
- **Resultado**: Código más legible, testeable y alineado con los estándares del proyecto.

### 2. Implementación de Tests de Integración 3D
Se creó `tests/integration/test_3d_integration.py` para asegurar la estabilidad de las proyecciones tridimensionales.
- **Pruebas añadidas**:
    - `test_drillhole_trace_3d_export`: Original vs Proyectado (LineStringZ).
    - `test_drillhole_interval_3d_export`: Validación de atributos Geológicos y geometría 3D.
    - `test_interpretation_3d_export_polygonz`: Validación de exportación de polígonos interpretados.
    - `test_style_generation`: Verificación de creación de archivos `.qml`.
- **Entorno de Verificación**: Docker (PyQGIS real) con `FORCE_MOCKS=0`.

## Verificación Final

- **Tests Automatizados**: 365 tests OK.
- **Formateo**: Validado con `black` y `ruff`.
- **Métricas**: `qgis-analyzer` confirma consistencia en la nueva estructura.

## Conclusión
La base del núcleo (`core`) es ahora más robusta. El sistema está listo para escalar hacia la versión 2.9.0 con confianza en la integridad de los datos 3D.
