# Sen Couverture Terrestre

Plugin QGIS pour l'analyse par commune au S\u00e9n\u00e9gal : couverture terrestre Sentinel-2
(ArcGIS Living Atlas), type de sol et fertilit\u00e9 estim\u00e9e (Morpho_P\u00e9do), et relief (MNT).

## Fonctionnalit\u00e9s

- **S\u00e9lection de commune** : liste d\u00e9roulante avec les 550 communes du S\u00e9n\u00e9gal,
  couches de r\u00e9f\u00e9rence embarqu\u00e9es (aucun import manuel n\u00e9cessaire).
- **Couverture terrestre** : t\u00e9l\u00e9chargement et d\u00e9coupage automatique de la couverture
  Sentinel-2 10m (2017-2024, Impact Observatory / Esri / Microsoft), avec comparaison
  entre deux ann\u00e9es et statistiques de superficie par classe.
- **Type de sol et fertilit\u00e9** : statistiques de superficie par type de sol \u00e0 partir
  de la couche p\u00e9dologique Morpho_P\u00e9do int\u00e9gr\u00e9e, avec indice de fertilit\u00e9 pond\u00e9r\u00e9
  estim\u00e9.
- **Relief** : altitude min/max/moyenne/\u00e9cart-type, d\u00e9nivel\u00e9, pente moyenne/min/max
  et r\u00e9partition par classes FAO (Plat/Faible/Mod\u00e9r\u00e9/Fort/Tr\u00e8s fort). Trois sources
  de MNT possibles : couche d\u00e9j\u00e0 charg\u00e9e dans le projet, fichier local (m\u00e9moris\u00e9),
  ou API en ligne (Esri World Elevation 3D).
- **Indice d'inondation** : indice indicatif multi-crit\u00e8res (altitude, pente,
  distance au r\u00e9seau hydrographique, pluviom\u00e9trie, r\u00e9currence).

## Pr\u00e9requis

- QGIS 3.16 ou sup\u00e9rieur
- Connexion internet pour le t\u00e9l\u00e9chargement de la couverture terrestre et, si
  utilis\u00e9e, l'option relief via API

## Installation

Depuis le d\u00e9p\u00f4t officiel des plugins QGIS : **Extensions \u2192 Installer/G\u00e9rer les
extensions**, rechercher "Sen Couverture Terrestre".

Installation manuelle : t\u00e9l\u00e9charger le zip depuis les
[releases](https://github.com/Ghostline1313/sen_couverture_terrestre/releases) ou
directement ce d\u00e9p\u00f4t, puis **Extensions \u2192 Installer une extension \u00e0 partir d'un
ZIP**.

## Avertissement sur la source relief "via API"

L'option relief "via API" (Esri World Elevation 3D) peut renvoyer des donn\u00e9es peu
pr\u00e9cises sur certaines zones du S\u00e9n\u00e9gal (relief quasi plat renvoy\u00e9 l\u00e0 o\u00f9 le terrain
r\u00e9el varie fortement). Pour une pr\u00e9cision fiable, privil\u00e9gier un MNT local (ex:
Copernicus GLO-30) via l'option fichier.

## Licence

GPL-3.0-or-later \u2014 voir [LICENSE](LICENSE).

## Auteur

ADIOUMA FALL - G\u00e9o \u2014 mouridefalltouba@gmail.com
