otbcli_StereoSensorModelToElevationMap
Stereo sensor model to elevation map
Stereo
ParameterRaster|-ref|Reference|False
ParameterRaster|-sec|Secondary|False
OutputRaster|-out|Output Image
ParameterNumber|-ram|Available RAM (Mb)|None|None|128
ParameterNumber|-r|Radius|None|None|3
ParameterNumber|-ct|Correlation Threshold|None|None|0.699999988079
ParameterNumber|-vt|Variance Threshold|None|None|4.0
ParameterNumber|-minh|MinHeightOffset|None|None|-20.0
ParameterNumber|-maxh|MaxHeightOffset|None|None|20.0
ParameterNumber|-step|HeightStep|None|None|1.0
ParameterNumber|-ae|AverageElevation|None|None|0.0
ParameterSelection|-elev|Elevation management|dem;average|1
ParameterFile|-elev.dem.path|DEM directory|
ParameterFile|-elev.dem.geoid|Geoid File||
ParameterNumber|-elev.average.value|Average Elevation|None|None|0.0
ParameterNumber|-rgs|ReferenceGaussianSmoothing|None|None|1.0
ParameterNumber|-sgs|SecondaryGaussianSmoothing|None|None|1.0
ParameterBoolean|-s|SubtractInitialHeight|
