Catchment Area (Flow Tracing)
ta_hydrology
ParameterRaster|ELEVATION|Elevation|False
ParameterRaster|SINKROUTE|Sink Routes|True
ParameterRaster|WEIGHT|Weight|True
ParameterRaster|MATERIAL|Material|True
ParameterRaster|TARGET|Target|True
ParameterNumber|STEP|Step|None|None|1
ParameterSelection|Method|Method|[0] Rho 8;[1] Kinematic Routing Algorithm;[2] DEMON
ParameterNumber|MINDQV|DEMON - Min. DQV|None|None|0.0
ParameterBoolean|CORRECT         |Flow Correction|True
OutputRaster|CAREA|Catchment Area
OutputRaster|CHEIGHT|Catchment Height
OutputRaster|CSLOPE|Catchment Slope
OutputRaster|ACCU_TOT|Total accumulated Material
OutputRaster|ACCU_LEFT|Accumulated Material from _left_ side
OutputRaster|ACCU_RIGHT|Accumulated Material from _right_ side
