DisparityMapToElevationMap
otbcli_DisparityMapToElevationMap
Disparity map to elevation map
Stereo
ParameterRaster|-io.in|Input disparity map|False
ParameterRaster|-io.left|Left sensor image|False
ParameterRaster|-io.right|Right sensor image|False
ParameterRaster|-io.lgrid|Left Grid|False
ParameterRaster|-io.rgrid|Right Grid|False
OutputRaster|-io.out|Output elevation map
ParameterRaster|-io.mask|Disparity mask|True
ParameterNumber|-step|DEM step|None|None|5.0
ParameterNumber|-hmin|Minimum elevation expected|None|None|0.0
ParameterNumber|-hmax|Maximum elevation expected|None|None|100.0
ParameterSelection|-elev|Elevation management|dem;average|1
ParameterFile|-elev.dem.path|DEM directory|
ParameterFile|-elev.dem.geoid|Geoid File||
ParameterNumber|-elev.average.value|Average Elevation|None|None|0.0
ParameterNumber|-ram|Available RAM (Mb)|None|None|128
