OpticalCalibration
otbcli_OpticalCalibration
Optical calibration
Calibration
ParameterRaster|-in|Input|False
OutputRaster|-out|Output
ParameterNumber|-ram|Available RAM (Mb)|None|None|128
ParameterSelection|-level|Calibration Level|toa;toc|0
ParameterBoolean|-milli|Convert to milli reflectance|
ParameterFile|-rsr|Relative Spectral Response File||
ParameterSelection|-atmo.aerosol|Aerosol Model|noaersol;continental;maritime;urban;desertic|0
ParameterNumber|-atmo.oz|Ozone Amount|None|None|0.0
ParameterNumber|-atmo.wa|Water Vapor Amount|None|None|2.5
ParameterNumber|-atmo.pressure|Atmospheric Pressure|None|None|1030.0
ParameterNumber|-atmo.opt|Aerosol Optical Thickness|None|None|0.20000000298
ParameterFile|-atmo.aeronet|Aeronet File||
ParameterNumber|-radius|Window radius|None|None|2
