# Documentazione STEM

## Estrazione CHM

Il modulo “normalizza” rispetto alla quota del suolo la Z delle coordinate dei punti LiDAR all’interno di un file .las. Se il file .las ricopre un’area forestale si avrà in uscita il Canopy Height Model. L’algoritmo sottrae alla Z di ogni punto del file .las di input la quota del DTM in quel punto. Il CHM in uscita è un file .las in cui sono memorizzati i punti la cui quota è data dalla differenza fra i punti del file .las di input e la quota del Digital Terrain Model - DTM (fornito in formato raster).

## Input

File LAS di input: scegliere il file .las a cui sottrarre la quota del suolo.

Input DTM: scegliere tra i file raster aperti in Qgis il file raster del Digital Terrain Model (DTM).

## Output

Risultato: inserire il percorso e il nome del file .las di output.