# Documentazione STEM

## Statistiche su due raster

Il modulo calcola una serie di statistiche sul raster fornito in input dall’utente aggregando i risultati in base ad aree fornite in input con un secondo raster. Fornisce in uscita un file di testo con le statistiche. Per ogni area le statistiche calcolate sono:

> - n: numero totale di pixels;
> - min: valore minimo dei pixels dell’immagine;
> - max: valore massimo dei pixels dell’immagine;
> - range: range dei valori dei pixels dell’immagine;
> - mean: valore medio dei pixels dell’immagine;
> - stddev: deviazione standard dei valori dei pixels dell’immagine;
> - variance: varianza dei valori dei pixels dell’immagine;
> - coeff_var: coefficiente di variazione dei valori dei pixels dell’immagine;
> - sum: somma dei valori dei pixels dell’immagine;
> - first_quartile: primo quartile dei valori dei pixels dell’immagine;
> - median: mediana dei valori dei pixels dell’immagine;
> - third_quartile: terzo quartile dei valori dei pixels dell’immagine;
> - percentile_n: n-esimo percentile dei valori dei pixels dell’immagine.

Per maggiori informazioni si veda la documentazione del comando di GRASS GIS utilizzato r.univar

## Input

Dati di input: selezionare il raster di input.

Selezionare la banda su cui calcolare le statistiche: selezionare la banda del raster di input su cui calcolare le statistiche.

Raster delle aree su cui calcolare le statistiche: raster delle aree su cui calcolare le statistiche. Deve essere un raster con valori interi (es. mappa di classificazione). Controllare in Proprietà -> Metadati.

Selezionare la banda delle aree da analizzare: selezionare la banda del raster con le aree su cui calcolare le statistiche.

## Parametri

Percentile da calcolare: percentile da calcolare (da 1 a 99).

## Output

Risultato: file di testo in cui salvare il risultato. L’estensione .txt va specificata.