# Documentazione STEM

## Estrazione feature LIDAR da poligoni

Il modulo permette di estrarre feature LIDAR a partire da un file .las e uno shapefile poligonale. L’output è uno shapefile contente come attributi i parametri estratti dal file .las.

## Input

Dati di input: selezionare lo shapefile da usare per ritagliare il file .las. Lo shapefile deve essere stato precedentemente aperto in Qgis.

File LAS di input: selezionare il file .las da ritagliare.

## Parametri

Seleziona le statistiche da calcolare: selezionare dal menù a tendina le statistiche da calcolare. E’ possibile scegliere più statistiche.
  - Valore massimo altezza punti: valore massimo di altezza dei punti.
  - Altezza media punti: valore medio di altezza dei punti.
  - N-esimo percentile altezze punti: percentile sulle altezze dal 10mo al 90mo.
  - Coefficiente di variazione: rapporto tra la deviazione standard delle altezze dei punti e la media delle altezze.
  - Numero ritorni sopra l’altezza media diviso il totale dei ritorni
  - Moda della dimensione selezionata
  - Numero ritorni sopra 2 metri diviso il totale dei ritorni
  - Media della dimensione selezionata
Seleziona la dimensione: selezionare dal menù a tendina la dimensione da calcolare. E’ possibile scegliere tra:
  - Z
  - X
  - Y
  - Intensity
  - ReturNumber
  - NumberOfReturns
  - ScanDirectionFlag
  - EdgeOfFlightLine
  - Classificatin
  - ScanAngleRank
  - UserData
  - PointSourceId
  - GpsTime
  - Red
  - Green
  - Blue

## Output

Risultato: inserire il percorso e il nome del file di output.