Struttura bosco
================================

Il modulo permette di stimare la tipologia di struttura del bosco (monoplana, biplana o multiplana) a partire da file .las del Canopy Height Model (ottenuto in uscita dal modulo "Estrazione CHM"). L'algoritmo si basa su un metodo di clustering e su una serie di soglie sulla distribuzione di altezza dei punti LIDAR in celle di dimensione prefissata. L'algoritmo fornisce in uscita un file .las modificato in cui l'informazione sulla strutturta è contenuta nel campo "sourceID" (1 monoplana, 2 biplana, 3 multiplana e 5 sterpaglia). Per l'interpretazione di questo file LAS si consiglia di utilizzare lo strumento 'Estrazione feature LiDAR da poligoni', scegliendo 'Moda della dimensione selezionata' come statistica da calcolare e 'PointSourceId' come dimensione.

.. only:: latex

  .. image:: ../_static/tool_images/struttura_bosco.png


Input
------------

**File LAS di input**: selezionare il file .las di input realtivo al CHM.

Parametri
------------

**Altezza arbusti (opzionale)**: altezza al di sotto della quale i punti LIDAR sono considerati provenire da arbusti e non dagli alberi.

**Dimensione celle (opzionale)**: dimensione delle celle elementari su cui calcolare la presenza di uno, due o più strati.

**Min thickness (opzionale)**: altezza minima della canopy per considerare la presenza di due o più starti sovrapposti. Al di sotto di tale soglia si considerano assenti strati sottoposti.

**R2 Min perc (opzionale)**: percentiuale minima di punti del seconndo ritorno per considerare la presenza di un secondo starto.

**Delta R (opzionale)**: distanza minima media tra i primi e i secondi ritorni. Al di sotto di tale distanza si esclude che i secondi rirorni provengano da uno starto sottoposto.


Output
------------

**Risultato**: inserire il percorso e il nome del file .las di output.

.. only:: latex

  .. raw:: latex

    \newpage % hard pagebreak at exactly this position
