# Documentazione STEM

## Accatastamento

Il modulo accatastamento (o layer stacking) crea un nuovo raster multibanda a partire da più file raster mono o multibanda aventi estensione, proiezione e dimensioni uguali tra loro. L’output sarà un nuovo file multibanda in cui ogni banda (o gruppo di bande) sarà uno dei file selezionati. L’estensione del nuovo file raster sarà pari al primo raster nella lista, oppure pari alla dimensione della maschera impostata precedentemente (modulo maschera) o pari all’estensione attuale di Qgis (se l’opzione “Utilizza estensione QGIS” è scelta).

## Input

Dati di input: nella finestra compaiono i raster attualmente aperti in QGIS. Eliminare dall’elenco i raster che non devono essere accatastasti. Cliccare su sfoglia per aggiungere raster non caricati in mappa.

Warning

L’ordine dei raster è importante per definire l’estensione e la risoluzione (cell size) dell’output. Il primo raster, dall’alto verso il basso, sarà quello dal quale si otterrà l’estensione e la risoluzione del raster in output.

## Parametri

Formato di output: selezionare il formato per l’output del comando

> - ENVI: formato ENVI (file binario + header).
> - GTIFF: formato GeoTiff.

Selezionare la tipologia del formato di output: selezionare il formato (datatype) per l’output

> - numeri interi: numeri interi (int32).
> - numeri decimali: numeri decimali (float32).

## Output

Risultato: inserire il percorso e il nome del file di output.