# Documentazione STEM

## Delimitazione chiome

Il modulo permette di delineare le chiome e la posizione degli apici delle singole piante a partire da un file raster del Canopy Height Model (ottenuto in uscita dal modulo Rasterizzazione file LAS). L’algoritmo si basa sulla funzione itcLiDAR consultabile in https://rdrr.io/cran/itcSegment/man/itcLiDAR.html.

NB: l’algoritmo può essere lento se il file di input è grande.

## Input

File CHM raster: selezionare il file raster del CHM.

## Parametri

Risoluzione: risoluzione del raster sul quale viene effettuata la prima segmentazione.

Ampiezza minima finestra: ampiezza minima (in pixels) della finestra mobile.

Ampiezza massima finestra: ampiezza massima (in pixels) della finestra mobile. Deve essere maggiore o uguale a ‘Ampiezza minima finestra’.

Soglia crescita chioma: valore di soglia ‘TRESHCrown’. Deve essere tra 0 e 1.

Soglia crescita albero: valore di soglia ‘TRESHSeed’. Deve essere tra 0 e 1.

Soglia minima diametro chioma: soglia minima di diametro dell’abero individuato.

Soglia massima diametro chioma: soglia massima di diametro dell’abero individuato. Deve essere maggiore di ‘Soglia minima diametro chioma’.

Altezza minima albero: altezza minima dell’albero.

## Output

Output chiome: inserire il percorso e il nome dello shapefile di output contenete le chiome delineate.

Output cime chiome: inserire il percorso e il nome dello shapefile di output delle cime delle chiome.