# Documentazione STEM

## Informazioni di base

## Dati di input

Tutti i moduli, tranne quelli che hanno come input un file LAS, utilizzano i dati caricati nell’albero dei layer di QGIS, questo significa che è possibile utilizzare tutti i formati, supportati da GDAL.

Warning

Se il formato pur essendo nella lista sopra non viene letto da GDAL vuol dire che la vostra versione di GDAL non è stata compilata con il supporto per quel formato, per risolvere il problema dovete contattare chi gestisce la creazione dell’eseguibile per il vostro sistema operativo

Per i file LAS è possibile impostare il percorso al file direttamente all’interno del modulo selezionato.

Warning

I dati devono avere tutti lo stesso sistema di coordinate, non è possibile eseguire alcuna analisi con dati con proiezioni diverse e non viene effettuata nessuna riproiezione. Se necessario utilizzare lo strumento di riproiezione prima di eseguire le analisi.

## Dati di output

I dati di output vengono salvati nella directory e con il nome specificato nel campo apposito.

## Opzioni comuni dei moduli

- Aggiungi risultato alla mappa: selezionare se il risultato va aggiunto alla mappa

- Utilizza estensione QGIS: taglia i dati sulla estensione attuale della finestra di visualizzazione dei dati di QGIS