Informazioni di base
========================

Dati di input
------------------

Tutti i moduli, tranne quelli che hanno come input un file
`LAS <http://www.asprs.org/Committee-General/LASer-LAS-File-Format-Exchange-Activities.html>`_,
utilizzano i dati caricati nell'albero dei layer di QGIS,
questo significa che è possibile utilizzare tutti i
`formati <www.gdal.org/formats_list.html>`_, supportati da GDAL.

.. warning::

  Se il formato pur essendo nella lista sopra non viene letto
  da GDAL vuol dire che la vostra versione di GDAL non è stata
  compilata con il supporto per quel formato, per risolvere il
  problema dovete contattare chi gestisce la creazione
  dell'eseguibile per il vostro sistema operativo

Per i file LAS è possibile impostare il percorso al file
direttamente all'interno del modulo selezionato.


.. warning::

  I dati devono avere tutti lo stesso sistema di coordinate, non è possibile
  eseguire alcuna analisi con dati con proiezioni diverse e non viene
  effettuata nessuna riproiezione. Se necessario utilizzare lo strumento
  di riproiezione prima di eseguire le analisi.


Dati di output
--------------------

I dati di output vengono salvati nella directory e con il nome specificato
nel campo apposito.

Opzioni comuni dei moduli
---------------------------

* *Aggiungi risultato alla mappa*: selezionare se il risultato va aggiunto alla mappa
* *Utilizza estensione QGIS*: taglia i dati sulla estensione attuale della
  finestra di visualizzazione dei dati di QGIS


.. only:: latex

  .. raw:: latex

    \newpage % hard pagebreak at exactly this position
