# Documentazione STEM

## Estrazione feature LIDAR da poligoni

Il modulo permette di estrarre feature LIDAR a partire da un file .las (o .laz) e uno shapefile poligonale. L’output è uno shapefile contente come attributi i parametri estratti dal file.

Per maggiori informazioni si veda la documentazione R del metodo cloud_metrics.

## Input

Dati di input: selezionare lo shapefile da usare per ritagliare il file .las. Lo shapefile deve essere stato precedentemente aperto in Qgis.

File LAS di input: selezionare il file .las da ritagliare.

## Parametri

Seleziona le statistiche da calcolare: selezionare dal menù a tendina le statistiche da calcolare.

  - [max] Valore massimo altezza punti: valore massimo di altezza dei punti.

  - [mean] Altezza media punti: valore medio di altezza dei punti.

  - [mode] Valore moda punti: valore moda di altezza dei punti.

  - [hcv] Coefficiente di variazione: rapporto tra la deviazione standard delle altezze dei punti e la media delle altezze.

  - [p10 - p90] N-esimo percentile altezze punti: percentile sulle altezze dal 10mo al 90mo.

Seleziona le dimensione: selezionare dal menù a tendina la dimensione a cui applicare le statistiche da calcolare.

## Output

Risultato: inserire il percorso e il nome del file di output.